|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.10.2020 г. №. 859-1-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | № п/п Наименование товара Количество, шт.1 Велоэргометр медицинский 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1. Назначение1.1 Велоэргометр медицинский предназначен для проведения физической нагрузки методом велоэргометрии Соответствие2. Основные размеры и масса2.1 Габаритные размеры тренажера (ШхДхВ), мм Не более 670 х 1200 х 11502.2 Цветной сенсорный дисплей - панель управления Наличие2.3 Диагональ, дюйм (мм) Не менее 10,1 (256)2.4 Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание тренажера для удобства перемещения. Наличие2.5 Количество роликов, шт. Не менее 22.6 Диаметр роликов, мм Не менее 752.7 Масса тренажера, кг Не более 692.8 Масса маховика, кг Не более 152.9 Максимальная масса пациента, кг Не более 1604. Технические и функциональные характеристики тренажера3.1 Встроенный электромагнит с электронным управлением нагрузкой Наличие3.2 Электропитание от сети 220В, 50 Гц Наличие3.3 Номинальная потребляемая от сети мощность, ВА Не более 503.4 Тип тренажера (посадка) - Горизонтальный Наличие3.5 Регулировка сиденья механическая Наличие4.6 Регулировка руля механическая Наличие3.7 Изменение нагрузки в диапазоне, Вт С полным покрытием диапазона от 5 до 5003.8 Дискретность (шаг) установки нагрузки, Вт Не более 53.9 Система нагружения электромагнитная Наличие3.10 Промышленный поликлиновой ремень Наличие3.11 Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт. Не менее 43.12 Телеметрия (блок настройки) – синхронизации дополнительного оборудования Наличие3.13 Активная реабилитация нижних конечностей Наличие3.15 Биологически-обратная связь Наличие3.16 Встроенные программы тренировок, шт. Не менее 43.17 Протоколы нагрузки:Прерывистый;Непрерывный;Непрерывно-возрастающий Ступенчатый;Непрерывно-возрастающий РЭМП; Наличие3.17 Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента Наличие3.18 Время тренировки, минут С полным покрытием диапазона от 1 до 1803.19 Возможность установки неограниченного времени тренировки Наличие3.20 Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее тренажера:количество оборотов (скорость в об/мин);время тренировки;регулировка сопротивления (мощность нагрузки);расстояние, "пройденное" пациентом;текущая тренировочная программа;энергозатраты в ккал Наличие3.21 Показания ЧСС Наличие3.22 Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели тренажера. Наличие3.23 Возможность корректировать тренировочные программы Наличие3.24 Возможность обновления программного обеспечения Наличие4. Комплектация4.1 Велоэргометр медицинский, шт. 14.2 Шнур питания сетевой, шт. 14.3 Руководство по эксплуатации, шт. 14.4 Паспорт, шт. 1Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставкеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставкеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставкеТехническая (сервисная) документация Наличие при поставкеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатациюДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контрактаОКПД2 32.50.21.112: Оборудование терапевтическиеТаблица эквивалентностиПроизводитель 1 Производитель 2 Производитель 3Велоэргометр медицинский "ОРТОРЕНТ ВЕЛО" по ОРТО.941319.020 ТУ Производитель:ООО "Орторент", Россия Эргометр для аэробного тестирования, вариант исполнения: 928 E Pro VO2 Производитель: "Монарк Эксерсайз ЭйБи", Швеция Эргометры, модели: CorivalПроизводитель:«Лоуд Б.В.», Нидерланды | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.10.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |