|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.10. 2020 г. №.861-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование реанимационное | Описание объекта закупки (товар)Наименование объекта закупки Количество, комплектовКомплект оборудования для трудной интубации 2№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Видеоларингоскоп Наличие1.1 Клинок видеоларингоскопа типа D-BLADE многоразового использования Наличие1.2 CMOS технология Наличие1.3 Специальный изгиб клинка для сложной интубации Наличие1.4 Устройство для ввода катетеров в диапазоне, Шр От 16 до 181.5 Возможность использования у пациентов c 3 - 4 степенью по шкале Cormack&Lehane Наличие1.6 Возможность обработки в моюще-дезинфицирующей машине Наличие1.7 Возможность стерилизации газом, плазмой Наличие1.8 Возможность аппаратной химической стерилизации Наличие2 Монитор Наличие2.1 Диагональ, дюймов Не менее 72.2 Разрешение экрана, пиксель Не менее 1280 x 8002.3 Вход для камеры Не менее 22.4 HDMI порт Наличие2.5 USB порт Наличие2.6 Запись видео и фото в режиме реального времени Наличие2.7 Возможность воспроизведения записанного видео и фото изображений Наличие2.8 Возможность переноса данных с SD карты на USB накопитель Наличие2.9 Защита от влаги Наличие2.10 Ударостойкий пластиковый корпус Наличие2.11 Интеллектуальное управление электропитанием Наличие2.12 Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Наличие2.13 Возможность крепления кронштейна типа VESA 75 Наличие2.14 крепление Наличие2.15 сетевой кабель Наличие2.16 защитный колпачок Наличие3 Электронный модуль Наличие3.1 Для CMOS мониторов Наличие3.2 Для использования с клинками видеоларингоскопов Наличие3.3 Возможность ручной и механической дезинфекции при температуре, градусов Цельсия Не более 604 Защитный колпачок для видеоларингоскопов Наличие4.1 Возможность защиты контактных разъемов видеоларингоскопов во время обработки Наличие4.2 Возможность защиты контактных разъемов электронного модуля во время обработки Наличие4.3 Многоразовый Наличие5 Щипцы по MAGILL- BOEDECKER Наличие5.1 Для удаление инородных тел Наличие5.2 Для видеоларингоскопов размеров в диапазоне 2-4 усл. ед. Наличие5.3 Длина, см Не менее 256 Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух клинков видео ларингоскопа C-MAC и электронного модуля, имеющихся в эксплуатации у заказчика Наличие6.1 Держатель для крепления и герметизации электрических соединений Наличие6.2 Наружные размеры (Ш x Г x В), мм Не менее 260 x 120 x 1707 Штатив для монитора Наличие7.1 Высота, см Не менее 1207.2 Монтажный стержень, для фиксации монитора Наличие7.3 Длина стержня, см Не менее 257.4 Внешний диаметр стержня, мм Не более 257.5 Корзинка для ларингоскопов, размер (Ш x Д x В), см Не менее 30 x 20 x 108 Карта памяти Наличие8.1 тип SD Наличие8.2 номинальный объём 16 GB НаличиеОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировкиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставкеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставкеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставкеТехническая (сервисная) документация Наличие при поставкеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатациюДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 90 дней с момента заключения контракта | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.10.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |