|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.07. 2 024 г. №.994-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Медицинский разделительный трансформатор ТРТ – 7000М-220 IP 20 | Медицинский разделительный трансформатор ТРТ – 7000М-220 IP 20Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) 7,0 кВА (вх. 11; вых. 18,5 А)Номинальная мощность (Р ном, ВА) 7000 ВАНоминальное входное напряжение, В, Гц 380 В; 50 ГцВыходное напряжение, В 220 В +\- 2,5%, 50 ГцКоличество фаз 3Номинальный ток нагрузки (I ном, А) вх. 11; вых. 18,5 АСопротивление изоляции, не менее, МОм 10 МОмВремя срабатывания системы контроля изоляции 1 - 3 сТок утечки на землю, не более, мА 0,5 мАТок холостого хода, не более 2%Номинал входного автоматического выключателя 3р С20Номинал выходного автоматического выключателя 2р В20Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) 4,150 кВУставка контроля изоляции 50 кОмНаработка на отказ, не менее 10 000 чНапряжение системы дистанционного контроля =12 ВВнутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания 0,15 ОмСтепень защиты IP20Схемное исполнение 2КПД, % 98%Масса, кг 130 кгГабаритные размеры, мм 284х940х345 напольныйГарантия, мес 366 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Пост дистанционного контроля ПДК-02 (ВС) | Пост дистанционного контроля обеспечивает:индикацию состояния сопротивления изоляции: «НОРМА» – при R более 50 кОм, «ПРОБОЙ» – при R менее 50 кОм;индикацию превышения допустимой температуры трансформатора;индикацию превышения допустимого тока нагрузки;возможность дистанционной проверки системы контроля изоляции;подачу звуковой сигнализации в случае выхода любого из контролируемых параметров за пределы нормы;напряжение питания и индикации не более 24 В;степень защиты IP 54 позволяет обрабатывать ПДК-02 санитарными антисептическими растворами по мере необходимости. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 22.07.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |