|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.10.2018 г. №.1132-18 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Компьютер | Тип: неттопКнопка включения и перезагрузки на передней панели: Наличие2-х ядерный процессор с тактовой частотой, МГц: Не менее 2200Количество потоков: не менее 4Тип охлаждения, активный: НаличиеОбъем кэш-памяти процессора L3, Кб: Не менее 3000Набор команд процессора, bit: Не менее 64TDP процессора, Вт: Не более 65Встроенное графическое ядро процессора с максимальной тактовой частотой, МГц: Не менее 1000Активное охлаждение на процессор: НаличиеБлок питания мощностью, Вт: не менее 65 ВтМатеринская плата с поддержкой поставляемого процессора: НаличиеСетевой контроллер с поддержкой скорости передачи данных не менее, Мбит/с Не менее 1000Порты на задней панели материнской платы:Не менее 4x USB Type-A: НаличиеНе менее 1xRJ-45 LAN: НаличиеНе менее 1xD-Sub (VGA): НаличиеНе менее 1x HDMI: НаличиеОперативная память: SO-DIMM DDR4Объем оперативной памятине, Мб: Не менее 4000Жесткий диск тип SSDОбъем, Gb: Не менее 250 | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Тестер | Тестер для диагностики витой пары, а также коаксиального кабеля.тестирование на обрыв: в наличиитестирование правильности разводки: в наличиитестирование полярности пар: в наличиипроверка КЗ: в надичииТипы тестируемых кабелей:• Витая пара EIA/TIA 568A/568B RJ45• Коаксиальный кабель Ethernet BNC (10Base-T)• Витая пара FastNet 100Base-TX, 1000Base-TX• Коаксиальный кабель Token Ring, AT&T 258AКомплект поставки:• Тестер NCT-1• Внешний терминатор• Краткое руководство пользователя | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru admin@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 16.10.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Суровцев Николай Александрович, тел. 220-09-50 |